|  |
| --- |
| **Система подсчёта посетителей OdexPro Standard** |
|            Оборудование данной конфигурации устанавливается на входе магазина, технические характеристики системы подсчета посетителей OdexPro Std позволяют перекрыть проходы шириной до 6 м. Датчики OdexPro Std устанавливается на: боковых стенах, кронштейнах к дверям, или на вертикальных стойках. |
| http://www.odexpro.ru/images/sth/4_pic_2.gifПриемник OdexPro | http://www.odexpro.ru/images/sth/4_pic_1.gifПередатчик OdexPro |
|

|  |
| --- |
| **Аппаратная часть системы подсчета посетителей OdexPro Standard:** 1.    Приемник.2.    Передатчик.3.    Оптическая развязка.4.    Блок питания 12 В, 100 mA |

 |
| Конфигурация  системы OdexPro Std и основных узлов |
| Рис.2 Конфигурация системы OdexPro Std и основных узловПриемник подключается к системному блоку через оптическую развязку (без контроллера). Количество одновременно подключенных датчиков ограничивается количеством Com-портов. Рекомендуется одновременно подключать не более двух проходов. Возможны варианты установки плат расширения Com-портов. На стандартных проходах погрешность составляет не более 5 %.          Программная часть системы подсчета OdexPro Standard состоит из программы - регистратора посетителей OdexPro Standard, программы – администратора базы данных,  программы – графика посетителей и построения отчетов и программы-тестирования датчиков. |
| Отчет о посетителях в режиме  onlineРис.3. Отчет о посетителях в режиме  online. | Стандартный отчет о посетителях торгового объекта за выбранный периодРис.4 Стандартный отчет о посетителях торгового объекта за выбранный период |
|            Программа – регистратор (рис. 3) в реальном времени (online) отображает количество вошедших и вышедших посетителей, как по отдельным проходам, так и по всему торговому залу в целом и сохраняет информацию о проходах посетителей в базу данных.            Программа – графика посетителей и построения отчетов (рис. 4) позволяет получать отчеты в графическом и табличном видах за интересующий период времени с интервалом от 5 мин и больше по любому отдельному проходу, группе проходов или всему торговому центру. Программа может быть установлена на любой компьютер, имеющий доступ к базе данных через локальную сеть. |
| **Комплект поставки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** | **Примечание** |
| Передатчик | 1 шт. | 90 х 50х 25 мм |
| Приемник | 1 шт. | 90 х 50х 25 мм |
| Оптическая развязка | 1 шт. | Оптическая развязка подключается к приемнику через настенную телефонную розетку RG-11,6p4c(в комплект поставки не входит) |
| Блок питания | 1 шт. | 12 В, 200 ма |
| Программное обеспечение OdexPro Standard | 1 шт. | CD |

  |